Россия, 142100, Московская обл.,

г. Подольск, Комсомольская ул., д.1

Тел./факс (495) 984-74-87, 925-72-20

[sos@akvilon.su](mailto:sos@akvilon.su) [http://www.akvilon.su](http://www.akvilon.su/)



|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| готов принять специалиста для проведения пуско-наладочных работ прибора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| устанавливаемого по адресу \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Желаемое время прибытия с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Телефон \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Контактное лицо \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |
| Краткое описание способа проезда до места \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |

Для большей согласованности по вводу в действие, закупленного Вами лабораторного оборудования, обращаем Ваше внимание на следующие моменты

***Для установки прибора по анализу жира Soxterm***

Анализатор жира Soxterm устанавливается в вытяжном шкафу, размер необходимой площадки – 50 х 40 см. На расстоянии не более 1 м от места установки Soxterm внутри шкафа необходимо иметь:

1) Один подвода холодной водыс шаровым краном(на конце стандартная наружняя 1/2" дюйма резьба). ДА \_\_\_ Нет\_\_\_

2) Канализационный слив или раковинуДА \_\_\_ Нет\_\_\_

3) Одну розетку220 В (Евро) ДА \_\_\_ Нет\_\_\_

**Реактивы, которые необходимо заранее приготовить Вам:**

1) Диэтиловый эфир 1 л. ДА \_\_\_ Нет\_\_\_

Дополнительное оборудование необходимое для анализа жира:

- Сушильный шкаф 103°С+-2°С;

- Огромный эксикатор с вод поглощающим агентом;

- весы аналитические;

**Внимание:**

Если из-за неполной подготовленности Заказчика к приезду сервис-инженера потребуется дополнительное время для осуществления работ, Исполнителем будет выставлен счёт за каждый дополнительный день пребывания сервис-инженера в командировке и стоимость обратной дороги.

Если из-за неполной подготовленности Заказчика к приезду сервис-инженера потребуется повторный выезд сервис-инженера, Исполнителем будет выставлен счет за повторный выезд.

По завершению работ подписывается Акт о выполненных работах.

**Исполнитель: АО Аквилон**

**Руководитель сервисной службы: Тыртышный К.Н.**

Требования составлены в соответствии с распоряжением № 043/08

Генерального директора АО «Аквилон» Ращикова К.В.

Заказчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

С требованиями ознакомлен\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

МП